|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： | |  | |  | |  | |  | |  |
| 黑龙江垦区2016年新型农业机械购置补贴机具第二批归档种类范围及分档明细 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | | 分档名称 | | 基本配置和参数 | | 备注 | |
| 1 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 大型收获打捆一体机 | | 发动机额定功率≥350 kW收获打捆一体机 | | 联合收获机发动机额定功率≥350 kW，静液压四轮驱动，综合损失率≤0.5％，可收获大豆、玉米、水稻、小麦、油菜等作物，在完成收获的同时可同时完成秸秆打捆作业。 | |  | |
| 2 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 大型谷物联合收获机 | | 发动机额定功率≥240 kW谷物联合收获机 | | 四轮驱动轴流式谷物联合收获机，发动机额定功率≥240 kW,配有茎杆切碎和抛撒器,过桥仿形可反转，综合损失率≤0.5％，可配割幅≥7.6米挠性割台，割幅≥８行玉米割台，工作幅宽4米左右的带式拾禾器及检拾台，可收获大豆、玉米、水稻、小麦、油菜等作物。 | |  | |
| 3 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机 | | 发动机额定功率≥175马力，最小离地间隙≥1800mm，喷幅≥28m，精准喷药机 | | 静液压四轮驱动，发动机额定功率≥175马力，最小离地间隙≥1800mm，药罐容积≥3000L,喷幅≥28m，最大作业速度≥20km/h，燃油箱容积≥360L，轮距可调，用于对田间作物精准喷施农药、叶面肥、土壤处理和灭虫作业，能满足农艺要求。 | |  | |