## 附件

湖南省部分农机购置与应用补贴产品分档参数和补贴额调整情况表（公示稿）

| 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额（元） | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料（草）收获加工运输设备 | 饲料（草）加工机械 | 饲料（草）粉碎机 | 2-4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率(秸秆)<4t/h | 400 | 非通用类 | 　 |
| 4-6t/h揉丝机 | 4t/h≤生产率(秸秆)<6t/h | 550 | 非通用类 | 　 |
| 6t/h及以上揉丝机 | 生产率(秸秆)≥6t/h | 750 | 非通用类 | 　 |
| 农用搬运机械 | 农用运输机械 | 轨道运输机 | 自走式平地轨道运输机 | 包含驱动传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式：自走式；配套动力类型：汽油机、柴油机或电动机（动力为电动机时，功率≥0.35kW、电池容量≥20A·h）；结构型式：双向；轨道长度≥50米；轨道型式：齿条式、平面导轨式、打孔式、其他式；额定装载质量≥200kg； 轨道材料型号：Q235(镀锌)碳素结构钢、ML04A1冷镦钢或45号中碳钢；轨道壁厚≥2.3mm | 1000元+10元/米（轨道长道） | 非通用类 | 　 |
| 自走式山地轨道运输机 | 包含驱动传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式：自走式；配套动力类型：汽油机、柴油机或电动机( 动力为电动机时，功率≥2.2kW，电池容量≥40A·h）；最大爬坡度≥35° ；结构型式：双向；轨道长度≥100米；轨道型式：齿条式、打孔式； 额定装载质量≥200kg； 轨道材料型号：Q235( 镀锌)碳素结构钢； 轨道壁厚≥2.5mm | 3000元+50元/米（轨道长道） | 非通用类 | 　 |
| 牵引式山地轨道运输机 | 包含牵引传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式：牵引式；配套动力类型：电动机； 功率≥3kW； 最大爬坡度≥35° ；轨道长度≥100米； 轨道型式：平面导轨式； 额定装载质量≥200kg； 轨道材料型号：Q235(镀锌)碳素结构钢； 单轨轨道壁厚≥2.5mm、双轨轨道壁厚≥1.5mm | 2000元+30元/米（轨道长道） | 非通用类 | 　 |
| 其他机械 | 其他机械 | 水稻育秧播种机 | 2000盘/h及以上智能高速水稻育秧播种机 | 底土铺放装置；播种装置；覆土装置；前后秧盘输送装置（输送轨道材质不低于不锈钢204，长度不少于20m，至少包含1个直角拐弯输送轨道）；自动分、叠盘机构（一次分、叠盘量≥3盘）；消杀喷淋装置（不少于2套，水罐容积≥3m3）；床土自动上料装置（含基质土振动筛选功能）；智能控制系统（种子量传感器、土量传感器、水、药传感器）。2000盘/h≤工作效率；铺土稳定性≥90%；空穴率≤2%；播种均匀性≥90%；种子破损率≤1% | 50000 | 非通用类 | 　 |
| 温室大棚 | 农用连栋钢架大棚GPL-625(不带外遮阳) | 不带外遮阳，建设质量符合湖南省农业机械与工程学会团体标准《农用连栋钢架大棚技术规范》（T/HNNJ 0001-2023） | 29 | 非通用类 | 按平方米补贴 |
| 农用连栋钢架大棚GPL-625 | 带外遮阳，建设质量符合湖南省农业机械与工程学会团体标准《农用连栋钢架大棚技术规范》（T/HNNJ 0001-2023） | 42 | 非通用类 | 按平方米补贴 |
| 农用连栋钢架大棚GPL-832(不带外遮阳) | 不带外遮阳，建设质量符合湖南省农业机械与工程学会团体标准《农用连栋钢架大棚技术规范》（T/HNNJ 0001-2023） | 26 | 非通用类 | 按平方米补贴 |
| 农用连栋钢架大棚GPL-832 | 带外遮阳，建设质量符合湖南省农业机械与工程学会团体标准《农用连栋钢架大棚技术规范》（T/HNNJ 0001-2023） | 40 | 非通用类 | 按平方米补贴 |
| 农用连栋钢架大棚GPLG-832(不带外遮阳) | 不带外遮阳，建设质量符合湖南省农业机械与工程学会团体标准《农用连栋钢架大棚技术规范》（T/HNNJ 0001-2023） | 29 | 非通用类 | 按平方米补贴 |
| 农用连栋钢架大棚GPLG-832 | 带外遮阳，建设质量符合湖南省农业机械与工程学会团体标准《农用连栋钢架大棚技术规范》（T/HNNJ 0001-2023） | 45 | 非通用类 | 按平方米补贴 |