附件

海南省2025年第三批农机购置补贴产品投档违规行为处理情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机具大类** | **机具小类** | **机具品目** | **分档名称** | **生产企业** | **产品名称** | **机具型号** | **投档技术参数** | **中央补贴额** | **机具类型** | **企业所属省份** | **评阅结果** | **专家评阅意见** | **处理措施** |
| 1 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入） | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 现：4LZ-3.2Z(G4)（原：4LZ-3.2Z） | 全喂入； 自走履带式；喂入量：1.0kg/s | 10000元 | 购机补贴(通用类) | 湖南省 | 不通过 | 该产品自填喂入量为1.0kg/s，鉴定推广报告喂入量为3.2kg/s，不符合基本参数和配置“1kg/s≤喂入量＜1.5kg/s”要求。 | 警告 |
| 2 | 收获机械 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 石家庄牧腾机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1JH-180型秸秆粉碎还田机配套动力范围kw58.8~102.9配套动力输出轴转速r/min760。与配套拖拉机联接方式 三点悬挂。整机外形尺寸(长x宽x高)mm1200x2070x1040作业幅宽cm180。刀轴排列方式\单排。刀轴数量根1.刀轴总成传动方式 带传动刀轴设计转速\*r/min2494。刀轴回转半径mm240。刀片安装间距mm/。刀片形式弯刀+直刀。刀片数量把弯刀72.直刀36。 | 2100元 | 购机补贴(通用类) | 河北省 | 不通过 | 该产品工作幅宽为180cm，不符合基本参数和配置“2m≤作业幅宽＜2.5m”要求。 | 警告 |
| 3 | 水产养殖机械 | 水质调控设备 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 阳西粤水机械科技有限公司 | 水车式增氧机 | YC-0.75 | 型号YC-0.75; 增氧结构形式水车式；外形尺寸（长×宽×高）1635mm×1530mm×840mm ;整机质量59kg；浮体材料：聚乙烯塑料；浮体体积0.12m³；配套动力型式；三相异步式；配套动力额定功率0.75kW;配套动力额定转速1390r/min；叶轮材料聚乙烯塑料；叶轮转速102r/min; 叶轮直径670mm；叶轮数16片；增氧能力≥1.20kg/h；动力效率≥1.3kg/（kW. | 400元 | 购机补贴(非通用类) | 广东省 | 不通过 | 该产品配套动力额定功率0.75kW，不符合基本参数和配置“功率≥1.5kW”要求。 | 警告 |
| 4 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物（粮食）干燥机（烘干机） | 批处理量1—4t移动式谷物烘干机 | 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5H-2C | 循环式；移动式；批处理量：2T | 6000元 | 购机补贴(通用类) | 湖南省 | 不通过 | 产品分类结构式为循环式，不符合结构式为移动式要求。 | 警告 |